**Załącznik nr 8**

Wymiana drugiego wpustu dachowego i przebudowa instalacji deszczowej w budynku Przychodni Nowiny SPZOZ.

**Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna**

1. Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 50-100mm 16m.
2. Demontaż wpustu dachowego 1szt.
3. Demontaż uchwytów wsporczych ze stali dla rur instalacyjnych o średnicy 50mm 12szt.
4. Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych rastrowych 60x60cm 32m2.
5. Montaż nowego wpustu dachowego pojedynczego typu pluvia 1kpl.
6. Montaż rurociągów z PVC średnica 110mm połączenia wciskowe 16m.
7. Izolacja rurociągów otuliną antyroszeniową
8. Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy norm. 150mm

**Przed złożeniem oferty w siedzibie Przychodni Nowiny SPZOZ, ul. Białe Zagłębie 32 Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.**